Configurazione del router per l'esecuzione di SDM |
Per configurare un router per l'esecuzione di SDM, seguire le istruzioni riportate di seguito. Passo 1: Connettersi al router mediante Telnet, SSH o via console. Immettere la modalità di configurazione globale mediante il seguente comando: Router>enable Router#conf terminal Router(config)# Passo 2: Attivare il server HTTP/HTTPS del router utilizzando i seguenti comandi Cisco IOS: Router(config)# ip http server Router(config)# ip http secure-server Router(config)# ip http authentication local Nota: HTTPS è attivato solo per le immagini IOS abilitate per la crittografia. Passo 3: Creare un utente con livello di privilegio 15. Router(config)# username <username> privilege 15 password 0 <password> Nota: sostituire <username> e <password> con il nome utente e la password che si desidera configurare. Passo 4: Configurare SSH e Telnet per l'accesso locale e il livello di privilegio 15: Router(config)# line vty 0 4 Router(config-line)# privilege level 15 Router(config-line)# login local Router(config-line)# transport input telnet Router(config-line)# transport input telnet ssh Router(config-line)# exit Passo 5: (opzionale) attivare l'accesso locale per il supporto della funzione di controllo del registro: Router(config)# logging buffered 51200 warning